	AKTUALIZACE SEZNAMU ČSN;

TŘÍDA 80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY;

změny od stavu k 1. 1. 2025

	  [1]
	ČSN EN ISO 13431 

(80 6144)

kat. č. 520502
ČSN EN ISO 13431 

(80 6144)
	Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Stanovení chování při tečení v tahu a přetrhu při tečení v tahu; EN ISO 13431:2024; ISO 13431:2024; Účinnost od 2025-03-01 

K datu její účinnosti se zrušuje
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování chování při tečení v tahu a přetrhu při tečení v tahu; Vydání: Červenec 2000

	  [2]
	ČSN EN ISO 13426-2 
(80 6162)

kat. č. 520503
ČSN EN ISO 13426-2 
(80 6162)
	Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Pevnost vnitřních strukturálních spojů – Část 2: Geokompozita; EN ISO 13426-2:2024; ISO 13426-2:2024; Účinnost od 2025-03-01 K datu její účinnosti se zrušuje
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Pevnost vnitřních strukturálních spojů – Část 2: Geokompozita; Vydání: Prosinec 2005

	  [3]
	ČSN EN ISO 13428 
(80 6178)

kat.č. 520627
ČSN EN ISO 13428 
(80 6178)
	Geosyntetika – Stanovení účinnosti ochrany geosyntetik proti poškození nárazem; EN ISO 13428:2024; ISO 13428:2024; Účinnost od 2025-04-01 
K datu její účinnosti se zrušuje

Geosyntetika – Stanovení účinnosti ochrany geosyntetik proti poškození nárazem; Vyhlášena: Srpen 2005

	  [4]
	ČSN EN ISO 7211-2 
(80 0814)

kat.č. 521303
ČSN EN 1049-2 (80 0814)
	Textilie – Metody analýzy konstrukce tkanin – Část 2: Stanovení počtu nití na jednotku délky; (idt ISO 7211-2:2024); Vydání: Duben 2025 
K datu její účinnosti se zrušuje

Textilie. Tkaniny. konstrukce. Metody analýzy. Část 2: Stanovení dostavy (mod ISO 7211-2:1984); Vydání: Listopad 1995

	  [5]
	ČSN EN ISO 2411 
(80 0830)

kat.č. 521293

ČSN EN ISO 2411 (80 0830)


	Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení přilnavosti povrstvení; (idt ISO 2411:2024); Vydání: Duben 2025 
K datu její účinnosti se zrušuje

Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování přilnavosti povrstvení; Vydání: Květen 2018

	  [6]
	ČSN EN 1269 
(80 4428)

kat.č. 520751
ČSN EN 1269 (80 4428)
	Textilní podlahové krytiny – Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti; EN 1269:2024; Účinnost od 2025-05-01 
K datu její účinnosti se zrušuje

Textilní podlahové krytiny – Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti; Vyhlášena: Květen 2020

	  [7]
	ČSN EN ISO 10319 
(80 6125)

kat.č. 520752

ČSN EN ISO 10319 (80 6125)
	Geosyntetika – Tahová zkouška na širokém proužku; EN ISO 10319:2024; ISO 10319:2024; Účinnost od 2025-05-01 
K datu její účinnosti se zrušuje

Geosyntetika – Tahová zkouška na širokém proužku; Vyhlášena: Říjen 2015

	  [8]
	ČSN EN 17137 
(80 0295)

kat.č. 520922
ČSN EN 17137 (80 0295)
	Textilie a textilní výrobky – Stanovení obsahu látek na bázi chlorbenzenů a chlortoluenů; EN 17137:2024; 
Účinnost od 2025-06-01 
K datu její účinnosti se zrušuje

Textilie – Stanovení obsahu látek na bázi chlorbenzenů a chlortoluenů; Vyhlášena: Červen 2019

	  [9]
	ČSN EN 14499 
(80 4441)
kat.č. 520921

ČSN EN 14499 (80 4441)
	Textilní podlahové krytiny – Klasifikace podložek koberců; EN 14499:2024; Účinnost od 2025-06-01 
K datu její účinnosti se zrušuje

Textilní podlahové krytiny – Minimální požadavky pro podložky koberců; Vyhlášena: Říjen 2015


	[10]
	ČSN EN ISO 9073-7 
(80 6134)

kat.č. 521698

ČSN EN ISO 9073-7 
(80 6137)
	Netkané textilie – Zkušební metody – Část 7: Stanovení ohybové délky; (idt ISO 9073-7:2024); Vydání: Červen 2025 
K datu její účinnosti se zrušuje

Textilie – Zkušební metody pro netkané textilie – Část 7: Zjišťování ohybové délky; Vydání: Květen 1999

	[11]
	ČSN EN ISO 12957-2 
(80 6177)

kat.č. 521199
ČSN EN ISO 12957-2 
(80 6177)
	Geosyntetika – Stanovení třecích vlastností – Část 2: Zkouška na nakloněné rovině; EN ISO 12957-2:2024; ISO 12957-2:2024; Účinnost od 2025-07-01 
K datu její účinnosti se zrušuje

Geosyntetika – Stanovení třecích vlastností – Část 2: Zkouška na nakloněné rovině; Vyhlášena: Srpen 2005

	[12]
	ČSN EN 12934 
(80 8815)

kat.č. 521393
ČSN EN 12934 (80 8815)
	Peří a prachové peří – Složení označení zpracovaného peří a prachového peří pro použití jako plnicího materiálu; EN 12934:2025; Účinnost od 2025-08-01 
K datu její účinnosti se zrušuje
Peří a peřový prach – Složení označení zpracovaného peří a peřového prachu pro použití jako plnicího materiálu; Vyhlášena: Červen 2000

	[13]
	ČSN EN 1885+A1 
(80 8806)

kat.č. 522226
ČSN EN 1885 (80 8806)
	Peří a prachové peří – Termíny a definice; 
Vydání: Září 2025 
K datu její účinnosti se zrušuje
Peří a prachové peří – Termíny a definice; Vydání: Duben 2019

	[14]
	ČSN EN 12759 
(80 4631)
	Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti proti kapalinám; 
Vydání: Květen 2002; Zrušena k 2025-11-01

	[15]
	ČSN EN 17131-2 
(80 0294)

kat.č. 521929

ČSN EN 17131 (80 0294)
	Textilie a textilní výrobky – Stanovení určitých zbytkových rozpouštědel – Část 2: Stanovení benzenu, metoda s použitím plynové chromatografie s headspace nástřikem; EN 17131-2:2025; 
Účinnost od 2025-11-01 
K datu její účinnosti se zrušuje

Textilie a textilní výrobky – Stanovení dimethylformamidu (DMF), metoda s použitím plynové chromatografie; Vyhlášena: Leden 2020

	[16]
	ČSN EN 17681-1 
(80 0300)

kat.č. 521932

ČSN EN 17681-1 (80 0300)
	Textilie a textilní výrobky – Per – a polyfluoralkylové látky (PFAS) - Část 1: Analýza alkalického extraktu s využitím kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie; EN 17681-1:2025; 
Účinnost od 2025-11-01 
K datu její účinnosti se zrušuje

Textilie a textilní výrobky – Organicky vázaný fluor – Část 1: Stanovení netěkavých sloučenin extrakční metodou s využitím kapalinové chromatografie; Vyhlášena: Březen 2023

	[17]
	ČSN EN 16732 
(80 3701)

kat.č. 521930

ČSN EN 16732 (80 3701)
	Zdrhovadla – Specifikace; EN 16732:2025; 
Účinnost od 2025-11-01 
K datu její účinnosti se zrušuje

Zdrhovadla – Specifikace; Vyhlášena: Červenec 2016

	[18]
	ČSN EN ISO 9073-5 
(80 6134)

kat.č. 521931

ČSN EN ISO 9073-5 
(80 6135)
	Netkané textilie – Zkušební metody – Část 5: Stanovení odolnosti proti mechanickému pronikání (postup protržení kuličkou); EN ISO 9073-5:2025; ISO 9073-5:2025; 
Účinnost od 2025-11-01 
K datu její účinnosti se zrušuje

Textilie – Metody zkoušení pro netkané textilie – Část 5: Zjišťování odolnosti proti mechanickému pronikání; Vyhlášena: Duben 2009

	[19]
	ČSN EN ISO 9073-6 
(80 6134)

kat.č. 522604

ČSN EN ISO 9073-6 
(80 6167)
	Netkané textilie – Zkušební metody – Část 6: Absorpce; 
(idt ISO 9073-6:2025); Vydání: Listopad 2025 
K datu její účinnosti se zrušuje
Textilie – Zkušební metody pro netkané textilie – Část 6: Absorpce; Vydání: Září 2003

	[20]
	ČSN EN ISO 13431 
(80 6144)

kat.č. 522568

ČSN EN ISO 13431 
(80 6144)
	Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Stanovení chování při tečení v tahu a přetrhu při tečení v tahu; 
(idt ISO 13431:2024); Vydání: Listopad 2025 
K datu její účinnosti se zrušuje

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Stanovení chování při tečení v tahu a přetrhu při tečení v tahu; 
Vyhlášena: Únor 2025

	[21]
	ČSN EN ISO 13426-2 
(80 6162)

kat.č. 522567
ČSN EN ISO 13426-2 
(80 6162)
	Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Pevnost vnitřních strukturálních spojů – Část 2: Geokompozita; 
(idt ISO 13426-2:2024); Vydání: Listopad 2025 
K datu její účinnosti se zrušuje

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Pevnost vnitřních strukturálních spojů – Část 2: Geokompozita; 
Vyhlášena: Únor 2025

	[22]
	ČSN EN 16422 
(80 7046)

kat.č. 522611
	Oděvy – Fyziologické účinky – Klasifikace termoregulačních vlastností; 
Vydání: Listopad 2025

	[23]
	ČSN EN ISO 10833 
(80 4429)

 kat.č. 522126
ČSN EN ISO 10833 
(80 4429)
	Textilní podlahové krytiny – Stanovení odolnosti ořezaných krajů proti poškození pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji Vettermann; EN ISO 10833:2025; ISO 10833:2025; Účinnost od 2025-12-01 
K datu její účinnosti se zrušuje

Textilní podlahové krytiny – Zjišťování odolnosti ořezaných krajů proti poškození pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji Vettermann; Vyhlášena: Prosinec 2019

	[24]
	ČSN EN ISO 13433 
(80 6124)

kat.č. 522128
ČSN EN ISO 13433 
(80 6124)
	Geosyntetika – Stanovení dynamického protržení (zkouška padajícím kuželem); EN ISO 13433:2025; ISO 13433:2025; Účinnost od 2025-12-01 
K datu její účinnosti se zrušuje

Geosyntetika – Zkouška dynamickým protržením (zkouška padajícím kuželem); Vydání: Březen 2007

	[25]
	ČSN EN ISO 17971 
(80 0306)

kat.č. 522309
	Textilie – Chytré (Smart) textilie – Zkušební metoda pro stanovení vlastností textilií určených pro ovládání dotykových displejů; EN ISO 17971:2025; ISO 17971:2025; Účinnost od 2026-01-01


U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.
Stav podle Věstníku ÚNMZ č. 12/2025
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